**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку бытовой техники и товаров**

**Цель технического задания** – поставка бытовой техники и товаров в рамках Проекта EGAP Metaketa V: «Активизация коллективного участия женщин в общественной жизни», реализуемого Институтом политики развития.

**Технические требования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Кол-во** | **Технические характеристики** |
| ***Лот 1*** | | |
| Электроплита | 1 | Входное напряжение, В: 220/380  Габариты (ДхШхВ), мм: 840(1050)х850х860(880)  Количество конфорок: 4  Масса без упаковки, кг: 93.5  Материал изготовления: комбинированный (нерж. сталь оцинкованная)  Наличие духового шкафа: Нет  Номинальная мощность конфорки, кВт: 3  Номинальная мощность, кВт: 12  Гарантийный срок: 12 мес. |
| Духовка | 1 | Встраиваемая духовка  Материал поверхности черное стекло  Материал фурнитуры алюминий  Цвет фурнитуры нержавеющая сталь  Управление Утапливаемые регуляторы есть  Подсветка дисплея красная  Тип электронный программатор  Функции таймера Часы, Будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима  "Объем духового шкафа, л" 70  Охлаждение тангенциальный одноуровневый вентилятор охлаждения  Охлаждение задней стенки  Внешние габариты ВхШхГ, мм 595\*575\*595  Габариты ниши встраивания ВхШхГ, мм 560\*570\*600  Мощность, кВт 3  Гарантийный срок: 12 мес. |
| Телевизор | 3 | Диагональ 50 " (127 см)  Разрешение 3840\*2160  Тип ЖК (LED)  Формат телевизора 16:9  Тип подсветки Direct LED  Частота обновления экрана 60 Гц  Контрастность 1200:1  Время отклика 8 м/с  Угол обзора 178°/178°  Яркость 250 кд/м2  Особенности  Встроенный Wi-Fi есть 802.11 a/b/g/n/ac  Встроенный Bluetooth есть  Поддержка Google TV  Объем оперативной памяти 2 ГБ  Объем встроенной памяти 16 ГБ  Гарантийный срок: 12 мес. |
| Тепловая завеса | 1 | Прочный стальной корпус, изнутри и с наружи покрытый долговечным полимерным покрытием, полностью устраняющим вероятность коррозии;  Качественный нагревательный элемент из нержавеющей стали не сжигающий кислород;  Прочный малошумный производительный вентилятор и комплектующие;  Цельноштампованная крыльчатка вентилятора обеспечивающий наибольший поток воздуха за счет оптимальной конфигурации лопастей;  Специальная ручка, позволяющая переносить и ставить вентилятор, а также подвешивать его на стену;  Автоматическое вкл./откл. для подогрева воздуха для поддержания заданной температуры воздуха в помещении от 0 до 50 С.  Гарантийный срок: 12 мес. |
| Конвектор электрический | 2 | Помещение площадью до 15 м2  Макс. потребляемая мощность:1-1,5 кВт  Ступени мощности нагрева:1,00-1,5 кВт  Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании - Да  Защита от перегрева - Да  Напряжение электропитания: 220,0 Вт  Вариант размещения: Горизонтальное  Вид установки (крепления): Напольный  Гарантийный срок: 12 мес. |
| ***Лот 2*** | | |
| Колонка с 2 микрофонами | 2 | Колонка с 2 микрофонами с звуковой частотностью 18000 ГЦ с возможностью одновременно подключать микрофоны и музыку для проведения конференций.  Гарантийный срок: 12 мес. |
| Музыкальный центр | 1 | Караоке  Запись на USB носитель  Поддержка Bluetooth  Микрофон в комплекте  Гарантийный срок: 12 мес. |
| ***Лот 3*** | | |
| Ковролин | 66 м2 | Ширина 3 м  Покрытие: с велюровым покрытием  Цвет: серый  Гарантийный срок: 12 мес. |

**Другие условия:**

* Поставщик подтверждает соответствие требуемым техническим требованиям *(в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).*
* Место доставки: г. Бишкек, ул. Шевченко 114, офис ИПР.
* Гарантийный срок- 12 месяцев.
* При заключении договора допускается увеличение/уменьшение объема поставки в пределах 20% при условии сохранения цены за единицу товара.

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя и должность подписавшего лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_