**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку швейного оборудования**

**Цель технического задания** – поставка швейного оборудования в рамках Проекта EGAP Metaketa V: «Активизация коллективного участия женщин в общественной жизни», реализуемого Институтом политики развития.

**Технические требования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  | Основные технические характеристики | *Заполняется Участником (нужно указать модель и технические характеристики предлагаемого товара)* |
| ***Лот 1*** |
| 1 | Швейная машина автоматическая  | JACK A4F автомат или аналог Автоматическая и закрепки делает, электромагнитный подъём лапки. Материалы для шитья: легкий, средний. Высота подъёма лапки: 5-13мм.Скорость: 5000ст/м Длина стежка до 0.5ммLED подсветкаОбновление программы через USB-ПОРТ. |  |
| ***Лот 2*** |
| 2 | Оверлок  | JACK E4 автомат или аналог4 ниткиМатериалы для шитья: легкий, средний. LED подсветкаДлина стежока: 4-6 мм.Ширина обметки: 4 мм. Подъем лапки: 6 мм.Скорость шитья 5500ст/минГабариты 525 х 360 х 510Вес 27,9/35,88 |  |
| 3 | Оверлок  | JACK E4 автомат или аналог5 ниткиМатериалы для шитья: легкий, средний. LED подсветкаДлина стежока: 4-6 мм.Ширина обметки: 4 мм. Подъем лапки: 6 мм.Скорость шитья 5500ст/минГабариты 525 х 360 х 510Вес 27,9/35,88 |  |
| ***Лот 3***  |
| 4 | Швейная машина | Janome 1543 или аналог 17 швейных операций, основные из них:- прямая строчка (центральное и левое положение иглы)- зигзаг- эластичный зигзаг- потайные строчки- трикотажная строчка- трикотажный зигзаг- строчка мережка- оверлочные строчки- петля-полуавтоматРегулировка длины стежка от 0 до 4 ммРегулировка ширины зигзага до 5 ммРегулятор натяжения верхней нитиВертикальный челнокРычаг обратного ходаЛегко пристегивающаяся лапкаДополнительный подъём лапкиВстроенный нитеобрезательОтключение транспортёра тканиСвободный рукавОтсек для хранения аксессуаровСветодиодное освещениеМаксимальная скорость шитья — 750 ст./мин.Потребляемая мощность — 60ВтПроизводство ТаиландВес нетто, кг: 6,1Вес брутто, кг: 6,7 |  |
| ***Лот 4*** |
| 5 | Оверлок  | Elastica II или аналогКоличество нитей 4.Ширина обметки: 7 ммДлина стежка: 1-5 ммСкорость шитья: 1100 стежков в минутуГабариты: 230мм х 280 мм х 320 ммВес: 9 кг |  |
| ***Лот 5*** |
| 6 | Швейная машина  | JOYEE или аналог Автоматическая и закрепки делает, электромагнитный подъём лапки. Материалы для шитья: легкий, средний. Высота подъёма лапки:5-13мм.Скорость: 5000ст/м Длина стежка до 0.5мм”LED подсветкаОбновление программы через USB-ПОРТ. |  |

**Другие условия:**

* Поставщик подтверждает соответствие требуемым техническим требованиям (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).
* Гарантия на оборудование – 12 месяцев.
* Место доставки: г. Бишкек, ул. Шевченко 114 (офис ИПР).
* При заключении договора допускается увеличение/уменьшение объема товаров в пределах 20% при условии сохранения цены за единицу товара.

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя и должность подписавшего лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_