**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку швейного оборудования**

**Цель технического задания** – поставка швейного оборудования в рамках Проекта EGAP Metaketa V: «Активизация коллективного участия женщин в общественной жизни», реализуемого Институтом политики развития.

**Технические требования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Основные технические характеристики | *Заполняется Участником (нужно указать модель и технические характеристики предлагаемого товара)* |
| ***Лот 1*** | | | |
| 1 | Швейная машина автоматическая | JACK A4F автомат или аналог  Автоматическая и закрепки делает, электромагнитный подъём лапки.  Материалы для шитья: легкий, средний.  Высота подъёма лапки: 5-13мм.  Скорость: 5000ст/м  Длина стежка до 0.5мм  LED подсветка  Обновление программы через USB-ПОРТ. |  |
| ***Лот 2*** | | | |
| 2 | Оверлок | JACK E4 автомат или аналог  4 нитки  Материалы для шитья: легкий, средний.  LED подсветка  Длина стежока: 4-6 мм.  Ширина обметки: 4 мм.  Подъем лапки: 6 мм.  Скорость шитья 5500ст/мин  Габариты 525 х 360 х 510  Вес 27,9/35,88 |  |
| 3 | Оверлок | JACK E4 автомат или аналог  5 нитки  Материалы для шитья: легкий, средний.  LED подсветка  Длина стежока: 4-6 мм.  Ширина обметки: 4 мм.  Подъем лапки: 6 мм.  Скорость шитья 5500ст/мин  Габариты 525 х 360 х 510  Вес 27,9/35,88 |  |
| ***Лот 3*** | | | |
| 4 | Швейная машина | Janome 1543 или аналог  17 швейных операций, основные из них:  - прямая строчка (центральное и левое положение иглы)  - зигзаг  - эластичный зигзаг  - потайные строчки  - трикотажная строчка  - трикотажный зигзаг  - строчка мережка  - оверлочные строчки  - петля-полуавтомат  Регулировка длины стежка от 0 до 4 мм  Регулировка ширины зигзага до 5 мм  Регулятор натяжения верхней нити  Вертикальный челнок  Рычаг обратного хода  Легко пристегивающаяся лапка  Дополнительный подъём лапки  Встроенный нитеобрезатель  Отключение транспортёра ткани  Свободный рукав  Отсек для хранения аксессуаров  Светодиодное освещение  Максимальная скорость шитья — 750 ст./мин.  Потребляемая мощность — 60Вт  Производство Таиланд  Вес нетто, кг: 6,1  Вес брутто, кг: 6,7 |  |
| ***Лот 4*** | | | |
| 5 | Оверлок | Elastica II или аналог  Количество нитей 4.  Ширина обметки: 7 мм  Длина стежка: 1-5 мм  Скорость шитья: 1100 стежков в минуту  Габариты: 230мм х 280 мм х 320 мм  Вес: 9 кг |  |
| ***Лот 5*** | | | |
| 6 | Швейная машина | JOYEE или аналог  Автоматическая и закрепки делает, электромагнитный подъём лапки.  Материалы для шитья: легкий, средний.  Высота подъёма лапки:5-13мм.  Скорость: 5000ст/м  Длина стежка до 0.5мм”  LED подсветка  Обновление программы через USB-ПОРТ. |  |

**Другие условия:**

* Поставщик подтверждает соответствие требуемым техническим требованиям (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).
* Гарантия на оборудование – 12 месяцев.
* Место доставки: г. Бишкек, ул. Шевченко 114 (офис ИПР).
* При заключении договора допускается увеличение/уменьшение объема товаров в пределах 20% при условии сохранения цены за единицу товара.

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя и должность подписавшего лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_